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Pomůcky: půlválec ze skla, úhloměr, špendlíky, polystyrénová podložka, laser, pravítko, elementka, voda, glycerol, vodní sklo, plexisklo, laserový dálkoměr

1) Určení indexu lomu skla 
[image: ]Na volný papír sestojíme osový kříž, položíme ho na polystyrénovou podložku a na něj položíme půlválec ze skla tak (viz obr.). Špendlíky zapíchneme tak, aby při průhledu přes sklo byly vidět v jedné přímce a správnost zkontrolujeme laserem. Dopadající a lomené paprsky vyrýsujeme na papír. Naměřené úhly dopadu a odrazu zapíšeme do tabulky a vypočítáme průměrný index lomu skla.
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2) Určení indexu lomu pomocí laserového dálkoměru
Vzdálenost mezi stěnami elementky nejdříve změříme dálkoměrem bez kapaliny a potom znovu s kapalinou. Index lomu spočítáme jako podíl naměřených hodnot.
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